{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / AZAS-MY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA100A2VEB / AZAS100MUY","ADEA125A2VEB / AZAS125MUY"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","10.8 (2)","13.5 (2)"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","9.5","12.1"]
["","SEER","","","5.55","5.11"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","600","1421"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","6","6"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.5"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2205","2400"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]