{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":15,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG125M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG140M7Y1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","5.08","5.94","5.45","5.81","5.86","6.54","6.52","","11.2","11.5"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","469","401","437","572","567","508","510","","649","699"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","","12.1","13.4"]
["","Класс энергоэффективности","","","B","A+","A","A+","A+","A++","A++"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.87","3.88","3.92","4.00","4.06","4.12","","5.95","4.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","A","A","A","A","A","A+","A+"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1,732","1,700","1,696","2,786","2,730","2,690","2,651","","2,240","3,332"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Охлаждение: T2: темп. в помещении 26,6°C сух.т., 19,4°C вл.т., темп. наружного воздуха 48°C сух.т. [БТЕ/ч/Вт]","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Охлаждение: T2: темп. в помещении 26,6°C сух.т., 19,4°C вл.т., темп. наружного воздуха 48°C сух.т. [БТЕ/ч/Вт]","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Охлаждение: T2: темп. в помещении 26,6°C сух.т., 19,4°C вл.т., темп. наружного воздуха 48°C сух.т. [БТЕ/ч/Вт]","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Наружный блок","","","","","","","","","","","RZAG100M7Y1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","","","","9.50 (1)"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","","","","10.8 (2)"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","","","9.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","7.88"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","","422"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","4.43"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","","2465"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","","","","","","","A+++ ~ D","","","A+++ ~ D"]