{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / AZQS-B(8)V1 UK"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / AZQS71B2V1B UK","FCQG100FVEB / AZQS100B8V1B UK","FCQG125FVEB / AZQS125B8V1B UK","FCQG140FVEB / AZQS140B8V1B UK"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","5.70","5.50"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","418","605"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","6.80","9.50"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","6.33","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.00","3.85"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,216","2,762"]
["Номинальная эффективность","Annual energy consumption","","kWh","1,093","1,480","1,952","2,313"]
["","EER","","","3.11","3.21","3.10","2.81"]
["","COP","","","3.61","3.50","3.41","3.30"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","B","A","B","C"]
["","","Нагрев","","A","B","B","C"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","7.5","10.8","13.5","15.5"]
["Примечания","","","","(1) - Годовое потребление энергии соответствует Европейской директиве о маркировке 2002/31/EC","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]
["","","","","(2) - SEER и SCOP соответствуют EN 14825","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]
["","","","","(3) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(3) - PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(3) - PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(3) - PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - Мин. значение Ssc (=мощность кор. замык.): Оборудование соответствует требованиям EN 61000-3-2","(4) - Мин. значение Ssc (=мощность кор. замык.): Оборудование соответствует требованиям EN 61000-3-2","(4) - Мин. значение Ssc (=мощность кор. замык.): Оборудование соответствует требованиям EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(5) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(5) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","(6) - Содержит фторированные парниковые газы","(6) - Содержит фторированные парниковые газы","(6) - Содержит фторированные парниковые газы"]