{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RR-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / RR71B8W1B","FCQG100FVEB / RR100B8W1B","FCQG125FVEB / RR125B8W1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)","12.5 (3)"]
["Номинальная эффективность","EER","","","2.70","2.81","2.69"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","1,315","1,780","2,325"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","D","C","D"]
["Примечания","","","","(1) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)","(1) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)","(1) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)"]
["","","","","(2) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)","(2) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)","(2) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)"]
["","","","","(3) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(3) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(4) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(4) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(4) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]