{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","","6.8","","9.5","9.5","9.5 (3)","","","","","","","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","4.30","5.11","4.30","5.11","5.11","5.11 (6)","4.30","4.30","4.30","4.30","4.30","4.30","5.11","5.11","5.11 (6)","4.00","4.00","4.30"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","554","466","773.256","650.685","650.685","","773.256","773.256","773.256","976.744","976.744","976.744","821.918","821.918","","1,050","1,050","976.744"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","","12.00","12.00","12.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","C","A","C","A","A","","C","C","C","C","C","C","A","A","","D","D","C"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","6.00","6.33","6.81","7.60","7.60","","6.81","6.81","6.81","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.40","3.80","3.80","3.80 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81","3.81","3.81 (6)","3.40","3.40","3.40"]
["","Класс энергоэффективности","","","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,472","2,327","2,802","2,799","2,799","","2,802","2,802","2,802","3,305","3,306.471","3,306.471","2,949","2,949","","3,305","3,305","3,305"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","","971","","1,440","1,440","1,440","","","","","","","1,870","1,870","1,870"]
["","EER","","","","3.21","","3.30","3.30","3.30","","","","","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","","3.61","","3.54","3.54","3.54","","","","","","","3.41","3.41","3.41"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","A","","A","A","A","","","","","","","A","A","A"]
["","","Нагрев","","","A","","B","B","A","","","","","","","B","B","B"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","","7.5","","10.8","10.8","10.8 (4)","","","","","","","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Примечания","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]
["","","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)","","","","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)"]
["","","","","","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)","","","","","","","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)"]
["","","","","","","","","","(3) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","","","","","","","","","(3) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","","","","","(4) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","","","","","","","","","(4) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","","","","","(5) - Годовое потребление энергии соответствует Европейской директиве о маркировке 2002/31/EC","","","","","","","","","(5) - Годовое потребление энергии соответствует Европейской директиве о маркировке 2002/31/EC"]
["","","","","","","","","","(6) - SEER и SCOP соответствуют EN 14825","","","","","","","","","(6) - SEER и SCOP соответствуют EN 14825"]
["","","","","","","","","","(7) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","","","","","","","","","(7) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]