{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDA-A / RZQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDA200AXVEB / RZQ200C7Y1B","FDA250AXVEB / RZQ250C7Y1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","19.0 (1)","22.0 (1)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","4.60","4.60"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,478","2,869"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","19.0","22.0"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","16.7","17.5"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.40"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","6,875","7,205"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","22.4 (2)","24.0 (2)"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(3) - Это значение не учитывает снижение производительности при размораживании.","(3) - Это значение не учитывает снижение производительности при размораживании."]