{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","Выс.","дБA","40","40"]
["","","Низк.","дБA","33","33"]
["","Охлаждение","Низк.","дБA","33","33"]
["","","Выс.","дБA","40","40"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Холодопроизводительность","Общая производительность","Ном.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","9.52","9.52"]
["","Газ","НД","мм","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Входная мощность","Охлаждение","Ном.","kW","0.35"]
["","Hагрев","Ном.","kW","0.35"]
["Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием >","мм","","","350","350"]
["Sound power level","Охлаждение","","дБA","66","66"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","1,400","1,400"]
["","","Глубина","мм","700","700"]
["","","Высота","мм","300","300"]
["Casing","Material","","","","Оцинкованная сталь"]
["","Colour","","","Не покрашен (оцинкован)","Not painted"]
["Масса","Блок","","кг","45","45"]
["Вентилятор","Внешнее статическое давление","Выс.","Па","200","200"]
["","","Ном.","Па","50","50"]
["Высота подъема дренажа","мм","","","625","625"]
["Декоративна панель","Масса","","кг","6.5","6.5"]
["","Модель","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Размеры","Высота","мм","55","55"]
["","","Глубина","мм","500","500"]
["","","Ширина","мм","1,500","1,500"]
["","Цвет","","","Белый (10Y9/0,5)","Белый (10Y9/0,5)"]
["Теплопроизводительность","Общая производительность","Ном.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~"]
["","Частота","","Гц","50/60","50/60"]
["","Наименование","","","VE","VE"]
["","Напряжение","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении 27°C сух.т., 19,0°C вл.т.; темп. наружного возд. 35°C сух.т.; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м; перепад уровня: 0 м","(1) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока."]
["","","","","(3) - Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.","(3) - Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха."]
["","","","","(4) - Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха.","(4) - Категория PED: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC"]
["","","","","(5) - Категория PED: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(5) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м"]