{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB / RZQSG100L8Y1B","FUA100AVEB9 / RZQSG100L8Y1B","FUA125AVEB / RZQSG125L8Y1B","FUA125AVEB9 / RZQSG125L8Y1B"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","kW","9.5","9.5","12.0","12.0"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","5.61","5.61","5.30","5.30"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","593","593","793","793"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","9.50","9.50","12.00","12.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A","A"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.01","4.01","3.85","3.85"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,654","2,654","2,764","2,764"]
["Номинальная эффективность","Annual energy consumption","","кВтч","1,480","1,480","2,264","2,264"]
["","EER","","","3.21","3.21","2.65","2.65"]
["","COP","","","3.61","3.61","3.41","3.41"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","D","D"]
["","","Нагрев","","A","A","B","B"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","10.8","10.8","13.5","13.5"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]