{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":5,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REMA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","REMA5A7Y1B"]
["Холодопроизводительность","Prated,c","","кВт","14"]
["Диапазон производительностей","л.с.","","","5"]
["Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков","","","","64 (3)"]
["Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков","Мин.","","","63"]
["","Макс.","","","163"]
["Размеры","Блок","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","1685"]
["","","Ширина","мм","930"]
["","","Глубина","мм","765"]
["Масса","Блок","","кг","213"]
["Вентилятор","Внешнее статическое давление","Макс.","Па","78"]
["Компрессор","Тип","","","Герметичный спиральный компрессор"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","-5"]
["","","Макс.","°C сух.т.","46"]
["","Hагрев","Мин.","°CWB","-20"]
["","","Макс.","°CWB","16"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","Уровень звуковой мощности-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","78.3 (5)"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","56.3 (6)"]
["Хладагент","Тип","","","R-32"]
["","ПГП","","","675.0"]
["","Заправка","","tCO2Eq","6.08"]
["","Заправка","","кг","9"]
["Подсоединение труб","Жидкость","Тип","","Соединение пайкой"]
["","","НД","мм","9.52"]
["","Газ","Тип","","Соединение пайкой"]
["","","НД","мм","19.1"]
["","Газ ВД/НД","НД","мм","15.90"]
["Стандартные аксессуары","Connection pipes","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","1"]
["Электропитание","Наименование","","","Y1"]
["","Фаза","","","3N~"]
["","Частота","","Гц","50"]
["","Напряжение","","V","380-415"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы."]
["","","","","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука."]
["","","","","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума."]
["","","","","(6) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB"]
["","","","","(7) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc"]
["","","","","(8) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток."]
["","","","","(9) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)"]